IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition [CoordinationView_V2.0]"
File name: "Número de proyecto"
Time stamp: "2016-08-24T18:05:59"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.07 : 28 Aug 2013"
Originating system: "20140606_1530(x64) - Exporter 15.6.0.0 - Alternate UI 15.6.0.0"
Application: "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)"

People and organizations
  Person "Jordi" "G" of Organization (no name given)
  Owner history of Person "Jordi" "G" of Organization (no name given) | application "Autodesk Revit 2015 (ESP)" version "2015" identifier "Revit" by Organization "Autodesk Revit 2015 (ESP)" | change NOCHANGE | created 0 (1970-01-01T00:00:00Z)

Units
  LENGTHUNIT: METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  MASSUNIT: KILO GRAM
  TIMEUNIT: SECOND
  FREQUENCYUNIT: HERTZ
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  THERMALTRANSMITTANCEUNIT: derived
  VOLUMETRICFLOWRATEUNIT: derived
  ELECTRICCURRENTUNIT: AMPERE
  ELECTRICVOLTAGEUNIT: VOLT
  POWERUNIT: WATT
  FORCEUNIT: KILO NEWTON
  ILLUMINANCEUNIT: LUX
  LUMINOUSFLUXUNIT: LUMEN
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: CANDELA
  USERDEFINED: derived "Luminous Efficacy"
  LINEARVELOCITYUNIT: derived
  PRESSUREUNIT: PASCAL
  USERDEFINED: derived "Friction Loss"

Spatial structure
IFCPROJECT "Número de proyecto" | long name "Nombre de proyecto" | phase "Estado de proyecto"
  IFCSITE "Default" | latitude 40° 25′ 0.086975″ | longitude -3° 42′ 1.243858″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING | postal address: "Introduzca dirección aquí", "Madrid", "España"
      IFCBUILDINGSTOREY "Nivel 1" | long name "Nivel 1" | elevation 0.
        contains 1 element
          1 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "600x1000 mm Oscilobatiente" | object type "600x1000 mm Oscilobatiente" | names: "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente:600x1000 mm Oscilobatiente:151778" | material: materials ("Aluminio", "Cristal - Vidrio claro templado") | property sets: Pset_WindowCommon, Pset_ManufacturerTypeInformation, Cotas, Datos de identidad, Otros, Proceso por fases

Types
  IFCWINDOWSTYLE "600x1000 mm Oscilobatiente" | 1 occurrence | material: materials ("Aluminio", "Cristal - Vidrio claro templado") | property sets: 2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente:600x1000 mm Oscilobatiente:151778, Construcción, Cotas, Datos, Datos de identidad, General

Property sets
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura base = "Punto base del proyecto" (IFCIDENTIFIER)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altura de antepecho = 0.799999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Nivel = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Restricciones | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Alzado = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Pset_WindowCommon | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ManufacturerTypeInformation | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Manufacturer = "Alueuropa S.A." (IFCLABEL)
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    DesfaseExterior = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    DesfaseInterior = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Volumen = 0.0238754864992512 (IFCVOLUMEMEASURE) [CUBIC_METRE]
    Área = 1.3229302543202 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
  Cotas | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Altura de cálculo = 0. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
  Cotas | properties | on 1 type object
    Altura = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura Máxima = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura Real = 1. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Altura aproximada = 0.605 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura = 0.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura Máxima = 5. (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura Real = 0.6 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Anchura aproximada = 1.005 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Desfase Acristalamiento = 0.013 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    GrosorAcristalamiento = 0.03 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    GrosorMarco = 0.077 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Perimetro = 3200. (IFCREAL)
  Datos de identidad | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Autor = "" (IFCTEXT)
    Descripción de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre de organización = "" (IFCTEXT)
    Nombre del edificio = "" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Marca = "1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Estructura = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nombre = "Nivel 1" (IFCTEXT)
    Planta de edificio = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Datos de identidad | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Nombre de tipo = "Nivel 1" (IFCTEXT)
  Datos de identidad | properties | on 1 type object
    Autor = "Bimetica Parametric Design Services, S.L." (IFCTEXT)
    AñoProduccion = "" (IFCTEXT)
    Bimetica = "http://www.bimetica.com" (IFCTEXT)
    COBieCategoria = "" (IFCTEXT)
    CodigoBarras = "" (IFCTEXT)
    Comentarios de tipo = "Sistema de Ventana con Rotura de Puente Térmico Q77 Oscilobatiente." (IFCTEXT)
    CondicionesGeneralesDeContratacion = "" (IFCTEXT)
    ContenidoGarantia = "" (IFCTEXT)
    Código de montaje = "" (IFCTEXT)
    Descripción = "Ventana Oscilobatiente" (IFCTEXT)
    Descripción de montaje = "" (IFCTEXT)
    DuracionVidaUtil = "" (IFCTEXT)
    EmailContacto = "ventas@alueuropa.com" (IFCTEXT)
    EtiquetaModelo = "" (IFCTEXT)
    Exclusiones = "" (IFCTEXT)
    Fabricante = "Alueuropa S.A." (IFCTEXT)
    FechaCompra = "" (IFCTEXT)
    FechaEmisionElementoBIM = "23/08/2016" (IFCTEXT)
    FechaFinGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaInicioGarantia = "" (IFCTEXT)
    FechaVencimientoElementoBIM = "23/08/2017" (IFCTEXT)
    GarantiaExtendida = "" (IFCTEXT)
    IFCClasificacion = "" (IFCTEXT)
    IdentificadorGarantia = "" (IFCTEXT)
    InformacionTecnica = "http://www.alueuropa.com/products/" (IFCTEXT)
    LugarEnsamblaje = "" (IFCTEXT)
    Marca de tipo = "18" (IFCTEXT)
    MasterformatCodigo = "08 51 13" (IFCTEXT)
    MasterformatTitulo = "Aluminium Windows" (IFCTEXT)
    Modelo = "Q77 Oscilobatiente" (IFCTEXT)
    Nombre de tipo = "600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCTEXT)
    NumeroArticulo = "" (IFCTEXT)
    NumeroArticuloGlobalComercial = "" (IFCTEXT)
    NumeroSerie = "" (IFCTEXT)
    Número OmniClass = "23.30.20.00" (IFCTEXT)
    OmniclassCodigo = "23.30.20.17.21.21" (IFCTEXT)
    OmniclassTitulo = "Casment Window" (IFCTEXT)
    PeriodoGarantia = "" (IFCTEXT)
    PuntoDeContacto = "" (IFCTEXT)
    Referencia = "" (IFCTEXT)
    ReferenciaContacto = "Alueuropa S.A." (IFCTEXT)
    ReferenciaLote = "" (IFCTEXT)
    ResistenciaFuego = "" (IFCTEXT)
    TelefonoContacto = "+34 91 8955800" (IFCTEXT)
    TiempoMedioEntreFallos = "" (IFCTEXT)
    Título OmniClass = "Windows" (IFCTEXT)
    UNSPSCCodigo = "30171600" (IFCTEXT)
    UNSPSCTitulo = "Windows" (IFCTEXT)
    URL = "http://www.alueuropa.com/" (IFCTEXT)
    URL Poliamida - Catálogo = "http://www.technoform.com/fileadmin/Technoform_Bautec/standardprofiles.html" (IFCTEXT)
    URL Poliamida = "http://www.technoform.es/" (IFCTEXT)
    URLProducto = "http://www.alueuropa.com/wp-content/uploads/2013/06/PERFILES-con-menos-foto-pies-de-pagina-en-franc%C3%A9s-10-3.pdf" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Codigo = "25-30" (IFCTEXT)
    Uniclass2.0Titulo = "Door and window systems" (IFCTEXT)
    VersionElementoBIM = "1.0" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 2 objects (1 IFCBUILDING, 1 IFCSITE)
    Categoría = "Información de proyecto" (IFCLABEL)
    Dirección de proyecto = "Introduzca dirección aquí" (IFCTEXT)
    Estado de proyecto = "Estado de proyecto" (IFCTEXT)
    Fecha de emisión de proyecto = "Fecha de emisión" (IFCTEXT)
    Nombre de cliente = "Propietario" (IFCTEXT)
    Nombre de proyecto = "Nombre de proyecto" (IFCTEXT)
    Número de proyecto = "Número de proyecto" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altura de extremo inicial = 1.8 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    Categoría = "Ventanas" (IFCLABEL)
    Familia = "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente: 600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente: 600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCLABEL)
    ID de anfitrión = "Muro básico: Partición con capa de yeso" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente: 600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCLABEL)
    Tipo = "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente: 600x1000 mm Oscilobatiente" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Familia = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Familia y tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    ID de tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
    Tipo = "Nivel: Nivel 1" (IFCLABEL)
  Otros | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Categoría = "Niveles" (IFCLABEL)
    Nombre de familia = "Nivel" (IFCTEXT)
  Otros | properties | on 1 type object
    Categoría = "Ventanas" (IFCLABEL)
    InstruccionesEspeciales = "" (IFCTEXT)
    MaterialContenedor = "" (IFCTEXT)
    MaterialEnvase = "" (IFCTEXT)
    Nombre de familia = "2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente" (IFCTEXT)
    TipoEmbalajeProteccion = "" (IFCTEXT)
  Proceso por fases | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Fase de creación = "Nueva construcción" (IFCLABEL)
  Visibilidad | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Aperturas = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aperturas Oscilobatiente = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Visibilidad | properties | on 1 type object
    Detalle Perfileria = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Manija = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Oscilobatiente = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Practicable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Proyección Apertura = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_BuildingStoreyCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    AboveGround = UNKNOWN (IFCLOGICAL)
  Pset_BuildingCommon | properties | on 1 object (1 IFCBUILDING)
    NumberOfStoreys = 1 (IFCINTEGER)
  Gráficos | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGSTOREY)
    Color = 0 (IFCINTEGER)
    Grosor de línea = "1" (IFCIDENTIFIER)
    Patrón de línea = "Trazo punto" (IFCLABEL)
    Símbolo = "Extremo de nivel: Extremo de nivel" (IFCLABEL)
    Símbolo en extremo 1 por defecto = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Símbolo en extremo 2 por defecto = TRUE (IFCBOOLEAN)
  2015_Ventana_Alueuropa_Q77_1-Hoja_Practicable-Oscilobatiente:600x1000 mm Oscilobatiente:151778 | predefined | on 1 type object
  Construcción | properties | on 1 type object
    Altura de antepecho por defecto = 0.799999999999999 (IFCLENGTHMEASURE) [METRE]
    CerramientoExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cierre de muro = "Por anfitrión" (IFCIDENTIFIER)
    ConfiguracionPoliamidas = "273800 - 493700 - 493800" (IFCTEXT)
    ControlHumos = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Estado = "" (IFCTEXT)
    Motorizada = FALSE (IFCBOOLEAN)
    NivelSeguridad = "" (IFCTEXT)
    RepisaExterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    RepisaInterior = TRUE (IFCBOOLEAN)
    SalidaEmergencia = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Datos | properties | on 1 type object
    Area = 0.6 (IFCAREAMEASURE) [SQUARE_METRE]
    CondicionesEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    DescripcionEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    EstanqueidadAgua = "" (IFCTEXT)
    FechaEvaluacion = "" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcustica = "" (IFCTEXT)
    IndiceGlobalRedAcusticaTr = "" (IFCTEXT)
    MasaSuperficialKgm2 = 0. (IFCREAL)
    PermeabilidadAlAire = "" (IFCTEXT)
    ResistenciaAlViento = "" (IFCTEXT)
    TransmitanciaTermica = 0. (IFCREAL)
  General | properties | on 1 type object
    CertificadoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CodigoBedec = "" (IFCTEXT)
    CondicionesMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    CosteMantenimiento = 0. (IFCREAL)
    FechaInstalacion = "" (IFCTEXT)
    FrecuenciaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    MateriaPrima = 0. (IFCREAL)
    NormativaMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    TrabajoMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMantenimiento = "" (IFCTEXT)
    UnidadMedicion = "" (IFCTEXT)
  Materiales y acabados | properties | on 1 type object
    Acabado = "" (IFCTEXT)
    Acristalamiento = "Cristal - Vidrio claro templado" (IFCLABEL)
    Marco = "Aluminio" (IFCLABEL)
    Poliamida = "Poliamida, Technoform Bautec, PA66 GF 25" (IFCLABEL)
  Propiedades analíticas | properties | on 1 type object
    Construcción analítica = "<Ninguno>" (IFCTEXT)
  Propiedades de Green Building | properties | on 1 type object
    AcidificacionAtmosferica = 0. (IFCREAL)
    AcidificacionAtmosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumida = 0. (IFCREAL)
    AguaConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CambioClimatico = 0. (IFCREAL)
    CambioClimaticoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoKwh = 0. (IFCREAL)
    CosteEnergeticoMj = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosferica = 0. (IFCREAL)
    DestruccionCapaOzonoEstratosfericaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EmisionCO2 = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaNoRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaPrimariaTotalConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaPrimariaTotalConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumida = 0. (IFCREAL)
    EnergiaRenovableConsumidaPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Eutrofizacion = 0. (IFCREAL)
    EutrofizacionPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursos = 0. (IFCREAL)
    FaltaDeRecursosPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    FaseCicloVida = "" (IFCTEXT)
    FormacionFotoquimicaOzono = 0. (IFCREAL)
    FormacionFotoquimicaOzonoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ReferenciaUnidadFuncional = "" (IFCTEXT)
    ResiduoInerte = 0. (IFCREAL)
    ResiduoInertePorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivo = 0. (IFCREAL)
    ResiduoRadioactivoPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosNoPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrosos = 0. (IFCREAL)
    ResiduosPeligrososPorUnidad = 0. (IFCREAL)
    Unidad = "" (IFCTEXT)
    VidaUtilEsperada = "" (IFCTEXT)
  Resultados de análisis | properties | on 1 type object
    FactorSolarModificado = 3000000. (IFCREAL)
    FactorSombra = 0. (IFCREAL)
    FraccionAreaAcristalamiento = 0. (IFCREAL)
    Y𝑔 = 0.11 (IFCREAL)
    𝐴𝑓 = 245616. (IFCREAL)
    𝐴𝑔 = 354384. (IFCREAL)
    𝑈𝑓 = 3.629 (IFCREAL)
    𝑈𝑔 = 1.9 (IFCREAL)
    𝑈𝑤 = 3.06831677333333 (IFCREAL)
    𝑙𝑔 = 2512. (IFCREAL)